materielSYSTEM/UNDERHÅLLSOBJEKT

Spolschema

Allmänt

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
MXXXX-XXXXXX	XXX

Allmänna åtgärder

OBS

Vid rengöring av fordonet får styrenheter och elektriska komponenter (t.ex. generator och startmotor) inte utsättas för vatten.

Anm

Fordonsbatterierna ska hållas torra och rena. Rengöring får endast ske med lätt fuktad eller antistatisk torkduk. Batteripolerna och batterikabelskorna ska vara infettade med tekniskt vaselin som skydd mot korrosion.

Anm

Rengöring med varmvatten är inte tillåtet.

•	Tvätta fordonet endast på en lämplig tvättplats. Beakta de gällande

föreskrifterna och vidta de nödvändiga miljöskyddsåtgärderna.

•	Beakta gällande miljöskyddsbestämmelser.

Använd enbart rent vatten. Använd inte högtryckstvätt.

•	Rikta aldrig en vattenstråle direkt mot driftvarma aggregat.

•	Skydda alla elektriska stickkontaktsanslutningar, eluttagen, startmotorn och generatorn mot stänkvatten.

•	Beakta handboken från tillverkaren och håll ett avstånd på minst 30
cm mellan munstycket och den lackerade ytan om en
högtryckstvätt används.

Åtgärder före högtrycksspolning

•	Kontrollera att alla luckor, siktesvisir och bakdörr är stängda.

•	Kontrollera att alla dräneringspluggar och bottenpluggar är på
plats.
•	Kontrollera att skyddslocken på samtliga eluttag ovanför fack 4
och BT 46-uttag framför förarlucka är på plats.

•	Kontrollera att tätning för kabelgenomföring (BT) i torntak är
korrekt ditsatt.

.

•	Sätt dit skyddspluggen på länspumpsutloppet.
•	Sätt dit mynningsskydd på akan och mynningslocken på

rökkastarna.

•	Om BT 46 är monterad: Täck över lasermodul
•	Tvättmedel eller lösningsmedel skall användas sparsamt.

•	Kontrollera att skyddslocket för luftintag värmare är stängt.

•	Sätt dit täckduken för bakåtkameran tillsammans med täckduken för
kylluftsutblås.

Generella regler vid högtrycksspolning

•	Spola inte med högtryck mot lucktätningar.

•	Spola inte med högtryck mot gångjärn och ledlager.

•	Spola inte med högtryck mot periskopen.

•	Spola inte med högtryck mot antenner
•	Spola i riktning från ABC-luftintag.

•	Spola inte med högtryck mot ksp-installation.

•	Spola inte med högtryck mot luftintag värmare.

TVÄTTSCHEMA

Åtgärder efter högtrycksspolning

OBS

Täckduken över motorluftsintaget ska tas bort före start av motor.

•	Dränera tillbehörsfacken (6 st dränerproppar).

•	Torka upp vattenansamlingar.

•	Kontrollera och åtgärda eventuellt läckage på alla luckor.
•	Bättringsmåla färgskador.

•	Smörj med fettspruta och oljekanna enligt smörjschema.
•	Skruva upp locket/öppna luftintaget värmare.

•	Ta bort samtliga täckdukar och pluggar.

•	Återställ vagnen.