materielSYSTEM/UNDERHÅLLSOBJEKT

Rostskyddsschema

Allmänt

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
MXXXX-XXXXXX	XXX

Schemat visar bara behandlingsställen som är speciella för denna fordonstyp. Övrig rostskyddsbehandling utförs enligt anvisningarna i FSD 6677.

OBS

Personal som ska utföra rostskyddsbehandling ska först läsa säkerhetsföreskrifterna i FSD 6677.

Teckenförklaringar

I rostskyddsschemat används följande symboler:

Hål eller öppningar utan plugg (befintliga)	Inifrån åtkomliga hål med plugg
Hål med plugg/som pluggas (befintliga)	Hål för behandling endast i samband med utbyte av karosseridetalj
Hål med gängad propp	Öppna ytor som ska behandlas
Utifrån åtkomliga hål	Sprutriktning
Inifrån åtkomliga hål	Underifrån

Hålen är antingen öppningar i konstruktionen eller borrade hål. Om hål saknas, borra enligt FSD 6677.

Siffra på detaljer, oftast med hålsymbol, anger FMV beteckning på rekommenderat sprutmunstycke.

Särskilda anmärkningar

Underhållsåtgärder